Paraboler, staket samt markiser får ej sättas upp utan styrelsen medgivande.

För markiser gäller att:

Över alla balkonger och terrasser med fri himmel ovanför, dvs som ej har ett balkongtak ovanför, får vikarmsmarkiser sättas upp. Oavsett om det är mot gatan eller mot gården. Över fönster får så kallade fallarmsmarkiser sättas upp. Även så kallade screenmarkiser (vertikalmarkiser) får sättas upp i fönster, medan så kallade korgmarkiser inte får sättas upp på föreningens fastighet.

För samtliga markiser gäller följande krav:

a) Kulör markisväv: NCS S 2005-Y50R

b) Kulör markisens profil och beslag: RAL 7035

c) Montering skall ske fackmannamässigt. För terrassmarkiser gäller att de ska monteras i betongfundament alternativt i takstol. Övriga markiser ska monteras så att fasaden inte skadas och så att fastighetens fuktskydd inte påverkas negativt.

d) Vi rekommenderar elektronisk styrning av markiser för vind och sol gör att markiser hålls skyddade vid oväder.